|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERUSAHAAN | Prosedur Operasional Baku**PENGEMASAN DAN PENGGUNAAN****ULANG *COOL PACK*** | Halaman ... dari ... |
| Nomor ..... |
| Departemen/Divisi/ Bagian/Unit\*..................................... | Seksi/Sub Divisi/Sub Bagian/Sub Unit\*........................ | Tanggal berlaku.......................... |
| Disusun oleh (nama, jabatan, tanda tangan)..........................Tanggal...................... | Diperiksa oleh (nama, jabatan, tanda tangan).............................Tanggal...................... | Disetujui oleh (nama, jabatan, tanda tangan).....................Tanggal...................... | Mengganti\*\* No.Tanggal............................ |
| 1. **Tujuan**

Menggunakan ulang *cool pack* sebagai kemasan produk dingin tetap memastikan produk dingin terjaga suhunya sesuai dengan ketentuan agar selama pengiriman suhu obat tetap terjaga.1. **Ruang Lingkup**

Pengunaan ulang kemasan dan pelaksanaan pengemasan produk suhu dingin1. **Tanggung Jawab**

Kepala Gudang bertanggung jawab atas terlaksananya pengemasan sesuai ketentuan/hasil validasi yang berlaku1. **Alat dan Bahan**
2. **Prosedur**
	1. Untuk pengepakan pengiriman *cold chain* produk yang bersuhu 2 – 8

°C dengan memakai *cool pack*, agar mengikuti langkah-langkah seperti dibawah ini agar temperatur dalam kemasan selama perjalanan akan tetap terjaga.* + 1. Kemasan yang sudah digunakan agar terlebih dahulu dikosongkan, dibersihkan dan lakukan prekondisi, dengan menempatkan *ice pack* selama 15 menit, dan siap digunakan.
		2. Jumlah *Ice pack* yang digunakan sesuai dengan hasil validasi, Material pengemasan, *Cool Pack /Cold bag, Box Styrofoarm*, Ice *pack, Divider*, Plastik pelindung produk, thermometer dengan sensor suhu

Contoh :* Untuk kemasan ini (*cold bag*) diperlukan total 8 pcs *ice gel*. Keluarkan *lce gel* dari pembekuan dan letakkan ditempat pre kondisi kurang lebih 15 menit sebelum dipergunakan
* Masukkan 1 pcs *ice gel* ke bagian bawah dalam "*Cold Bag*, lapisi dengan divider bagian bawah produk agar tidak bersentuhan langsung dan tidak basah
* Bungkus/lindungi produk ke dalam plastik supaya tidak basah dan masukkan ke dalam *cold bag*.
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA PERUSAHAAN | Prosedur Operasional Baku**PENGEMASAN DAN PENGGUNAAN****ULANG *COOL PACK*** | Halaman ... dari ... |
| Nomor ..... |
| Departemen/Divisi/ Bagian/Unit\*..................................... | Seksi/Sub Divisi/Sub Bagian/Sub Unit\*........................ | Tanggal berlaku.......................... |
| Disusun oleh (nama, jabatan, tanda tangan)..........................Tanggal...................... | Diperiksa oleh (nama, jabatan, tanda tangan).............................Tanggal...................... | Disetujui oleh (nama, jabatan, tanda tangan).....................Tanggal...................... | Mengganti\*\* No.Tanggal............................ |
| * Beri *divider* di sekeliling produk, letakkan *ice gel* di bagian depan 2, belakang 2, sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Pastikan *divider* pada bagian atas setelah produk aman bagi produk
* Masukkan 1 pcs *ice gel* dibagian atas *divider*
* Tempatkan Sensor Suhu Thermometer di dalam *cold bag* namun pada tempat yang aman sehingga tidak bersentuhan langsung dengan *ice gel*
* Tutup *Cold Bag* dan catat suhu barang saat akan dikirim
1. **Dokumen Rujukan**
2. **Riwayat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versi | Nomor | Tanggal | Riwayat Perubahan |
| 1. | Xxxxx | .......... | Baru |
| 2. | Yyyyy | .......... | Tambahan .............................. |

 |